# MX-HD ASCOM 初版ガイド（ユーザー配布版 v1.0.0）

最終更新: 2026-04-08
対象ドライバ: `ASCOM.MXHD.Telescope`

## 1. インストール

1. `MXHD-ASCOM-Setup-1.0.0.exe` を右クリックし、管理者として実行します。
2. セットアップを完了します。
3. ASCOM Chooser で `ASCOM.MXHD.Telescope` が表示されることを確認します。

## 2. アンインストール

- Windows の「アプリと機能」から `MXHD ASCOM` をアンインストールしてください。

## 3. 初版の既知事項

- PulseGuide は実行されますが、MX-HD の設計上、ガイド中に RA/Dec 表示座標を積極更新しないため、Conform の座標変化判定で `ISSUE` が出ることがあります。
- RA が秒単位分解能のため、Conform の ±10 arcsec 判定では `ISSUE` が出ることがあります。

## 4. ログ保存先

- ドライバログ:
  `%LOCALAPPDATA%\MXHD\ASCOMTrace\yyyy-MM-dd\ASCOM.MXHD.Telescope.*.txt.txt`
- Conformログ:
  Conform 実行時の `-p` で指定したフォルダ
