MX-HD ASCOM Driver v2.0.11 admin版 確認メモ

配布物:
- MXHD-ASCOM-Admin-Setup-2.0.11.exe

SHA256:
968105EFE58B2CB49F245A374EE8DC633A7AE3BEAEF94CFEAB30FC64555BE79D

v2.0.11 の変更点:
- v2.0.10-admin をベースにしています。
- Control PanelのN/S/E/W手動移動ボタンを低遅延専用処理に変更しました。
- 手動移動ボタンでは、押下/停止のたびにUI全体をbusy化しません。
- 手動移動ボタンでは、押下/停止直後の重いPollAsyncを実行しません。
- Park完了後もHomeボタンで復帰できるv2.0.10の修正は維持しています。

確認手順:
1. 旧版が入っている場合は先にアンインストールします。
2. MXHD-ASCOM-Admin-Setup-2.0.11.exe を管理者権限でインストールします。
3. ASCOM Diagnosticsまたは利用アプリから ASCOM.MXHD.Telescope を選びます。
4. PropertiesでControl Panelを開き、DriverVersionが 2.0.11 であることを確認します。
5. N/S/E/Wボタンを押して、押下直後の反応と停止時の反応を確認します。
6. Park後もHomeボタンが有効で、Homeボタンから復帰動作に入ることを確認します。
