# MX-HD ASCOM 配布ガイド（ユーザー配布版 v2.0.5）

最終更新: 2026-06-09
対象ドライバ: `ASCOM.MXHD.Telescope`
対象インストーラ: `MXHD-ASCOM-Setup-2.0.5.exe`

## 1. 事前準備

- 事前に ASCOM Platform 7 がインストールされている必要があります。
- インストール前に、N.I.N.A. / Device Hub / Conform / PHD2 など、ASCOM ドライバを使用するアプリケーションを終了してください。

## 2. インストール

1. `MXHD-ASCOM-Setup-2.0.5.exe` を実行します。
2. セットアップを完了します。
3. ASCOM Chooser で `ASCOM.MXHD.Telescope` が表示されることを確認します。
4. 必要に応じて設定画面を開き、接続先 COM ポートなどを確認してください。

補足:
- 本版は per-user インストーラです。通常は管理者権限を必要としません。
- インストール先は通常、`%LocalAppData%\Programs\MXHD\ASCOM\Telescope\MXHD` です。

## 3. アップデート時の注意

- 旧版の `MXHD ASCOM` がインストール済みの場合は、そのまま上書きインストールして構いません。
- もし旧来の管理者版インストーラを使っていた PC で動作が不安定な場合は、旧版をアンインストールしてから `v2.0.5` をインストールしてください。

## 4. アンインストール

- Windows の「アプリと機能」から `MXHD ASCOM` をアンインストールしてください。

## 5. v2.0.5 の既知事項

- PulseGuide / ST-4 ガイド中、MX-HD の設計上 RA/Dec 表示座標を積極更新しないため、Conform の座標変化判定で `ISSUE` が出ることがあります。
- RA が 1 秒単位の分解能で管理されるため、Conform の一部の位置比較テストで `20.9 arc seconds` 程度の差として `ISSUE` が出ることがあります。
- 上記 2 点は、座標の見せ方や分解能に起因するもので、コマンド受付や基本動作そのものの失敗を意味するものではありません。

## 6. ログ保存先

- ドライバログ:
  `%LOCALAPPDATA%\MXHD\ASCOMTrace\yyyy-MM-dd\ASCOM.MXHD.Telescope.*.txt`
- Conform ログ:
  Conform 実行時の `-p` で指定したフォルダ

## 7. 動作確認の目安

- ASCOM Chooser に `ASCOM.MXHD.Telescope` が表示されること
- 接続できること
- Park / Unpark / FindHome / Slew 系の基本動作が行えること